尾矿干排中那些情况需要用到**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**

尾矿干排可适用于如下情况：

1．随着原有浆式排矿到尾矿库的年限延长，尾矿库干滩不足，不符合安全要求而又找不到合适地方或者延长尾矿库服务年限(可增大库容l／4～1／3以上)；

2．闭库后的尾矿库，重新利用可干排堆放，可增加库容20-30%；

3．原有浆式排放的尾矿库，可采用干式排放筑坝，安全可靠。

4．需要利用干排渣，填坑，造田；

5．建矿区域尾矿库位置严重渗漏水的环境

在这以上5种情况下就会用到**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**来进来尾矿干排

目前干排的尾矿可归纳为以下三种类型：

1．铁尾矿，粒度-200目40～80%，浓度7～15％；

2．浮选尾矿，粒度-200目60～90‰，浓度25～35%；

3．全泥氰化尾矿，粒度-200目80～95%，浓度40～42%；

产品关键词：**[过滤机](http://www.cn-hetong.com)**|脱水机|**[带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**|**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**|**[真空皮带脱水机](http://www.cn-hetong.com)**|**[过滤机配件](http://www.cn-hetong.com)**

行业关键词：**[固液分离](http://www.cn-hetong.com)**|**[烟气脱硫](http://www.cn-hetong.com)**|**[尾矿干排](http://www.cn-hetong.com)**|**[化工脱水](http://www.cn-hetong.com)**

适用行业：矿冶|化肥|医药|染料|制碱|发酵|稀土|无机盐|造纸|环保|化工|新能源

用途：脱水|**[固液分离](http://www.cn-hetong.com)**|选煤|干燥过滤|药液过滤|**[烟气脱硫](http://www.cn-hetong.com)**|**[尾矿干排](http://www.cn-hetong.com)**|**[化工脱水](http://www.cn-hetong.com)**

标签：**[真空带式过滤机](http://www.cn-hetong.com)**|**[真空皮带脱水机](http://www.cn-hetong.com)**|**[固液分离](http://www.cn-hetong.com)**|**[化工脱水](http://www.cn-hetong.com)**|**[烟气脱硫](http://www.cn-hetong.com)**|**[尾矿干排](http://www.cn-hetong.com)**